Guía de carga de datos
Production Studio - plantilla oficial para validación con datos reales
	Campo
	Valor

	Aplicacion
	Production Studio / OFM Production Studio

	Archivo de carga
	01_Plantilla_Carga_Datos_Production_Studio.xlsx

	Hoja que importa el software
	Production_Data

	Fecha de esta guia
	2026-06-29



	Regla de oro: una fila representa un pozo en una fecha. La fecha puede ser diaria o mensual; la aplicación normaliza los datos a meses para los análisis.



1. Qué archivo debe cargar el usuario
Formato recomendado: un único archivo Excel .xlsx con una hoja llamada Production_Data. También se aceptan .xls, .xlsm, .csv y .txt, pero Excel es el formato más claro para clientes.
No cambie los nombres de las columnas de la plantilla si no es necesario.
Puede borrar las filas de ejemplo y pegar sus datos desde la fila 2.
No escriba unidades dentro de las celdas; las unidades van en el diccionario, no mezcladas con números.
Si existen varias completaciones por pozo, use una fila por pozo-fecha-completación.
Si el libro tiene varias hojas, mantenga la hoja de datos con el nombre Production_Data.
2. Columnas obligatorias
	Columna
	Unidad
	Descripcion
	Alias aceptados
	Ejemplo

	date
	yyyy-mm-dd
	Fecha diaria o mensual del registro.
	date, fecha, month, mes, period, periodo
	2025-01-01

	well
	texto
	Nombre único del pozo.
	well, pozo, well_name, nombre_pozo, uwi
	P-001

	oil
	BOPD
	Tasa de petróleo. Para inyectores use 0.
	oil, qo, oil_rate, petroleo, aceite, bopd
	350.0



	Importante: sin date, well y oil la aplicación no debe importar el archivo. Para pozos inyectores, oil debe cargarse como 0.



3. Columnas recomendadas según el módulo que quiera evaluar
	Modulo
	Columnas clave
	Para que sirven

	Carga básica / dashboard
	date, well, oil
	Permite importar, graficar Qo y hacer una revisión mínima.

	Vigilancia de producción
	water, gas, uptime, status
	Habilita water cut, GOR, WOR, normalización y alertas más confiables.

	DCA, forecast y EUR
	date, well, oil, uptime
	Mejora la calidad del ajuste y evita interpretar paros como declinación.

	Mapas de burbuja y mapa 4D
	x, y, field, reservoir, oil, water, gas, injection
	Permite ver patrones espaciales por acumulados, tasas, corte de agua e inyección.

	Waterflood CRM
	well_type, injection, x, y, reservoir, pressure
	Permite evaluar conectividad inyector-productor y tiempos de respuesta.

	Workovers / intervenciones
	event, event_cost
	Permite comparar pronóstico vs resultado real e incremental económico.

	Levantamiento artificial
	lift_type, frequency, pump_depth, pwf, reservoir_pressure, motor_hp, pump_diameter, stroke_length, spm, gas_lift_rate
	Habilita diagnósticos ESP, bombeo mecánico y gas lift.

	Portafolio y facilidades
	field, reservoir, status, uptime, oil, water, gas, injection, event_cost
	Mejora priorización de oportunidades y restricciones operativas.



4. Niveles de carga recomendados
	Nivel
	Datos minimos
	Uso recomendado

	Básico
	date, well, oil
	Para probar importación, gráficos por pozo y tablero simple.

	Medio
	Básico + water, gas, uptime, field, reservoir, well_type, x, y
	Para vigilancia, mapas, comparación de pozos, DCA y diagnóstico de agua/gas.

	Avanzado
	Medio + injection, pressure, event, event_cost, datos de levantamiento artificial
	Para CRM, optimización de inyección, aprendizaje de intervenciones, portafolio y productividad.



5. Como llenar la hoja Production_Data
Abra 01_Plantilla_Carga_Datos_Production_Studio.xlsx.
Entre a la hoja Production_Data.
Borre las filas de ejemplo desde la fila 2 hacia abajo; no borre la fila 1 de encabezados.
Pegue sus datos reales respetando una fila por pozo-fecha.
Use fechas reales de Excel o texto tipo 2025-01-01.
Use tasas promedio del dia o del mes segun la fuente; no cargue acumulados en columnas de tasa.
Para inyectores use well_type=INJECTOR, oil=0, water=0, gas=0 e injection mayor que 0.
Guarde el archivo y en la aplicación ejecute Validar archivo antes de Importar producción.
6. Ejemplos de filas correctas
	Caso
	date
	well
	oil
	water
	gas
	injection
	uptime
	well_type
	lift_type

	Productor ESP
	2025-01-01
	P-001
	350
	120
	280
	0
	0.92
	PRODUCER
	ESP

	Productor bombeo mecanico
	2025-01-01
	P-002
	280
	210
	250
	0
	27
	PRODUCER
	ROD PUMP

	Productor gas lift
	2025-01-01
	P-003
	190
	390
	180
	0
	90
	PRODUCER
	GAS LIFT

	Inyector
	2025-01-01
	I-001
	0
	0
	0
	950
	0.97
	INJECTOR
	N/A



7. Reglas de unidades
	Columna
	Unidad esperada
	Nota

	oil
	BOPD
	Tasa de petróleo. No cargar Np acumulado aquí.

	water
	BWPD
	Tasa de agua producida.

	gas
	Mscf/d
	Si su fuente está en MMscf/d, multiplique por 1000 antes de cargar.

	injection
	BWIPD
	Tasa de inyección de agua por inyector.

	uptime
	0-1, %, o días
	La app acepta 0.92, 92 o 27 y lo convierte internamente.

	pressure
	psi
	Use una definición consistente: fondo, cabeza o reservorio según la fuente.

	x / y
	UTM/local o lon/lat
	No mezcle sistemas de coordenadas dentro del mismo archivo.



8. Validación antes de entregar el archivo al evaluador
La hoja se llama Production_Data.
Existen date, well y oil.
No hay pozos sin nombre.
Las fechas son interpretables.
oil, water, gas e injection son numéricos y no negativos.
Los inyectores tienen injection > 0 y well_type=INJECTOR.
Las coordenadas X/Y estan completas si se evaluaran mapas o waterflood.
Campo, reservorio y completación están completos si se requieren filtros por zona.
Los eventos/workovers tienen event y event_cost cuando se evaluara aprendizaje de intervenciones.
El archivo fue revisado con el botón Validar archivo antes de Importar producción.
9. Errores tipicos que se deben evitar
	Error
	Correccion

	Cambiar encabezados obligatorios por nombres no reconocibles.
	Use date, well y oil o sus alias aceptados.

	Pegar acumulados en oil/water/gas.
	Cargue tasas; los acumulados los calcula la app.

	Mezclar MMscf/d y Mscf/d en gas.
	Normalice gas a Mscf/d.

	Usar varios nombres para el mismo pozo.
	Mantenga un identificador único y consistente.

	Poner unidades dentro de las celdas.
	Use solo numeros: 350, no 350 BOPD.

	Usar coordenadas de sistemas distintos.
	Todo UTM/local o todo lon/lat, pero no mezclado.

	Cargar inyectores como productores.
	well_type=INJECTOR e injection > 0.



10. Diccionario completo de columnas
	Columna
	Prioridad
	Unidad
	Descripcion
	Alias principales

	date
	Obligatoria
	yyyy-mm-dd
	Fecha diaria o mensual del registro.
	date, fecha, month, mes, period

	well
	Obligatoria
	texto
	Nombre único del pozo.
	well, pozo, well_name, nombre_pozo, uwi

	oil
	Obligatoria
	BOPD
	Tasa de petróleo. Para inyectores use 0.
	oil, qo, oil_rate, petroleo, aceite

	water
	Opcional / recomendada
	BWPD
	Tasa de agua producida.
	water, qw, water_rate, agua, bwpd

	gas
	Opcional / recomendada
	Mscf/d
	Tasa de gas. El GOR se calcula como 1000*gas/oil.
	gas, qg, gas_rate, mmscfd, mcfd

	injection
	Opcional / recomendada
	BWIPD
	Tasa de inyección. Para productores use 0.
	injection, water_injection, qwi, inyeccion, inyector

	uptime
	Opcional / recomendada
	0-1, %, o días
	Fracción operativa, porcentaje o días activos del mes.
	uptime, availability, disponibilidad, onstream, dias_activo

	field
	Opcional / recomendada
	texto
	Campo o activo.
	field, campo, asset, activo

	block
	Opcional / recomendada
	texto
	Bloque, concesión o área.
	block, bloque, lease, concesion

	platform
	Opcional / recomendada
	texto
	Pad, cluster o plataforma.
	platform, plataforma, pad, cluster

	reservoir
	Opcional / recomendada
	texto
	Arena, reservorio o formación.
	reservoir, reservorio, formation, formacion, sand

	completion
	Opcional / recomendada
	texto
	Intervalo, completación o zona productora.
	completion, completacion, completamiento, interval, intervalo

	well_type
	Opcional / recomendada
	PRODUCER/INJECTOR
	Clasificación para análisis productor-inyector.
	well_type, tipo_pozo, type, tipo

	status
	Opcional / recomendada
	texto
	Estado operativo del pozo.
	status, estado, well_status

	x
	Opcional / recomendada
	UTM/local
	Este, longitud o coordenada local consistente.
	x, easting, este, coord_x, longitude

	y
	Opcional / recomendada
	UTM/local
	Norte, latitud o coordenada local consistente.
	y, northing, norte, coord_y, latitude

	pressure
	Opcional / recomendada
	psi
	Presión de fondo, cabeza o reservorio según fuente.
	pressure, presion, bhp, pr

	event
	Opcional / recomendada
	texto
	Intervención, workover o evento operacional del mes.
	event, evento, workover, intervencion, operation

	event_cost
	Opcional / recomendada
	USD
	CAPEX/costo directo del evento.
	event_cost, costo_evento, workover_cost, costo_intervencion, capex_evento

	lift_type
	Opcional / recomendada
	ESP/ROD PUMP/GAS LIFT
	Sistema de levantamiento artificial.
	lift_type, artificial_lift, levantamiento, sistema_levantamiento, als

	frequency
	Opcional / recomendada
	Hz
	Frecuencia de operación para ESP.
	frequency, frecuencia, esp_frequency, hz

	pump_depth
	Opcional / recomendada
	ft
	Profundidad de asentamiento de bomba.
	pump_depth, profundidad_bomba, setting_depth

	reservoir_pressure
	Opcional / recomendada
	psi
	Presión de reservorio usada en productividad.
	reservoir_pressure, presion_reservorio, pr

	pwf
	Opcional / recomendada
	psi
	Presión de fondo fluyente.
	pwf, flowing_pressure, presion_fondo_fluyente

	bubblepoint_pressure
	Opcional / recomendada
	psi
	Presión de burbuja.
	bubblepoint_pressure, bubblepoint, presion_burbuja, pb

	motor_hp
	Opcional / recomendada
	hp
	Potencia del motor ESP o bomba.
	motor_hp, horsepower, potencia_motor, hp

	fluid_sg
	Opcional / recomendada
	adim.
	Gravedad específica del fluido.
	fluid_sg, gravedad_especifica, specific_gravity, sg

	pump_diameter
	Opcional / recomendada
	in
	Diámetro/plunger para bombeo mecánico.
	pump_diameter, diametro_bomba, plunger_diameter

	stroke_length
	Opcional / recomendada
	in
	Carrera para bombeo mecánico.
	stroke_length, longitud_carrera, stroke

	spm
	Opcional / recomendada
	golpes/min
	Golpes por minuto en bombeo mecánico.
	spm, strokes_per_minute, golpes_por_minuto

	gas_lift_rate
	Opcional / recomendada
	Mscf/d
	Gas de inyección para gas lift.
	gas_lift_rate, gas_injection_rate, inyeccion_gas, glir



	Recomendación final: para una validación seria con datos reales, use al menos el nivel Medio. El nivel Básico sirve para probar, pero deja sin valor fuerte los mapas, waterflood, anomalías y portafolio.
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